**H95中文说明书**

操作要点：

1. 电源开关位于面板中央的下方，开机后自检几秒，输出端哑音，指示灯闪烁，这是正常现象，随即进入正常工作状态。关机后须等30秒钟后再开机。
2. H95有6.3mm耳机插孔，插入耳机后可用音量旋钮控制耳机音量，但扬声器输出端会处于哑音状态。
3. 为环保需要，H95如果15分钟没有侦测到输入讯号将会自动进行待机状态。您可通过设置菜单来取消该功能。
4. H95所配的RC10遥控器还可操控其他HEGEL产品以及大部分在Mac/PC上的媒体播放器。它使用CR2032钮扣电池，换电池时注意有“+”字朝上。遥控器内已有电池，但您须打开电池盖，将电池上的塑料保护膜撕掉，遥控器才能正常工作。
5. 通过遥控器可进入设置菜单，打开功放并按住PLAY键5秒钟即可显示菜单，通过VOL+和VOL-键进行光标的上、下移动。可按PLAY键进入下一级菜单。想退出设置菜单，按PLAY键或转动一下功放上的旋钮即可（注：某些功能需要连接网络）。
6. 要播放网络音乐和码流，H95必须和家里的路由器连接，接通后会有√显示。通过网络设置功能，您可以改变H95的网络名字和IP设置，在设置菜单中的Network选项中，您可以看到H95的IP地址。待机状态并不影响连网。如果连网不成功或有其它网络问题，可以关机30秒后重新连网，如果仍无效可通过设置菜单恢复原厂设置。
7. H95具有AirPlay功能，您将H95设为AirPlay音箱后，iOS的手机、平板电脑等即可将音乐码流推送给H95播放。
8. H95还可作为一台UPnP/DLNA码流播放器使用，您可将本地储存的音乐文件或码流推送给H95播放。
9. H95的USB端口可与电脑连接，这时H95将自动成为一个外置声卡。如果H95和苹果电脑连接没声音的话，可通过“系统设置——声音——输出”这几个步骤，将TE7022 Audio/w SPDIF选为输出设备即可。
10. 不建议长期开机，不使用时关机或待机不仅更安全，而且延长使用寿命，也更加环保。